**S2A\_20150807\_R079.tif** – scena

S2A- sensor

20170528- data rejestracji

R079- numer orbity

Scena ma 10 kanałów, gdzie wartość środkowa długość fali w nm dla kanałów wynosi:

Band\_1 496.6

Band\_2 560.0

Band\_3 664.5

Band\_4 835.1

Band\_5 703.9

Band\_6 740.2

Band\_7 782.5

Band\_8 864.8

Band\_9 1613.7

Band\_10 2202.4

**S2A\_20150807\_R079\_QSC.tif**

QSC -maska klasyfikacyjna dla scen zachmurzonych

